**3.4.3.**

**ALARGAMIENTO (A%) / STRAIN (A%)**

**El material al ser ensayado según se especifica en 5.2.3.1.**

**deberá cumplir las siguientes exigencias:**

**• Ningún valor individual será inferior al 15 %.**

**• El valor medio deberá estar en 15%.**

